*znak sprawy*: **MBP.ZP-1/2020** Proszowice, 2.04.2020 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**  **oraz**  **zmiana Przedmiaru robót** |  | **Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach**  **ul. Rynek 16**  **32-100 Proszowice**  Pieczęć Zamawiającego |

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach projektu przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach przy ulicy Rynek 16 wraz z infrastrukturą techniczną finansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.**

W związku z nadesłanymi pytaniami, Zamawiający – **Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach,** na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) **wyjaśnia:**

**Pytanie: 1**

Ze względu na wątpliwości proszę o określenie które okna i drzwi z zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wchodzą w zakres wykonania I etapu w/w inwestycji - proszę o podanie wg oznaczeń zawartych w zestawieniu.

**ODPOWIEDŹ:**

Kosztorys ofertowy należy wykonać na podstawie i zgodnie z przedmiarem załączonym do SIWZ z wprowadzonymi modyfikacjami (oznaczony PRZEDMIAR ROBÓT – ZMIENIONY)

**Pytanie: 2**

W związku z rozliczeniem ryczałtowym oraz wymogiem złożenia wraz z ofertą kosztorysu

proszę o informację czy można dowolnie modyfikować pozycje i ilości w stosunku do załączonego przedmiaru

**ODPOWIEDŹ:**

Kosztorys ofertowy należy wykonać na podstawie i zgodnie z przedmiarem załączonym do SIWZ z wprowadzonymi modyfikacjami (oznaczony PRZEDMIAR ROBÓT – ZMIENIONY)

**Pytanie: 3**

W pozycji przedmiaru 7.3.5 Ułożenie legarów pod ślepą podłogą z płyty OSB przyjęto zbyt małą ilość drewna z obliczeń przedmiaru wynika iż przyjęto legary 10 cm x 10cm według projektu należało by wykonać legary na wysokość 50 cm bo tyle wynosi grubość docieplenia stropu . Proszę o korektę przedmiaru

**ODPOWIEDŹ:**

W projekcie i przedmiarze wystąpił błąd, grubość warstwy docieplania ma wynosić 25 cm (10+15), skorygowane pozycje ujęto w zmienionym przedmiarze zamieszczonym na stronie internetowej – z uwagi iż ślepa podłoga jest w przestrzeni nieużytkowej legary 10x10 należy ułożyć na klockach dystansowych – skorygowaną pozycję ujęto w zmienionym przedmiarze zamieszczonym na stronie internetowej

**Pytanie: 4**

Przedmiar poz 9.1.1 Wyliczenia robót OB12+OB11+D12+OB21-360/550 3,60\*5,50 = 19,800 czy ta pozycja dotyczy Witryny F11 3,6\*5,42=19,51 m2 proszę o ewentualna korektę przedmiaru

**Pytanie: 5**

Przedmiar poz 9.1.3 wyliczenie robót O11-90/130 0,9\*1,3=1,170 według projektu okno OB 11 ma wymiary 0,9\*1,75x1 szt = 1,58 proszę o korektę przedmiaru

**Pytanie: 6**

Przedmiar poz. 9.1.4 Wyliczenia robót OB14-200/280 2,0\*2,8\*3=16,800 w projekcie brak okien o oznaczaniu OB14 proszę o informacje czego dotyczy ta pozycja czy nie należy w tej pozycji uwzględnić okna OB22 2x2,8 x 1 szt = 5,6

**Pytanie: 7**

Przedmiar poz 9.1.5 wyliczenia robót OB15-90/280 0,9\*2,8\*4=10,08 w projekcie brak okien o oznaczaniu OB15 proszę o informacje czego dotyczy ta pozycja czy nie należy w tej pozycji uwzględnić okna OB13 0,9x2,8 x 5 szt = 12,6

**Pytanie: 8**

Przedmiar poz 9.1.6 wyliczenie robót OB13-290/280 2,9\*2,8\*3 =24,360 Według projektu Okno OB13 ma wymiary 0,9\*2,8 proszę o określenie czy ta pozycja nie powinna dotyczyć Okna OB11 290\*280 x3 szt = 24,36

**Pytanie: 9**

Przedmiar poz 9.1.7 w wyliczenie robót OB24-90/280 0,9\*2,8\*5 = 12,6 według projektu okno OB24 ma wymiary 2,9x2,8 proszę o określenie czy ta pozycja nie powinna dotyczyć Okna OB 23 0,9\*2,6\*5szt =12,6

**Pytanie: 10**

Przedmiar poz 9.1.8 w wyliczeniu robót OB22-290/280 2,9\*2,8\*4 =32,480 według projektu okno OB 22 ma wymiary 2x2,8 proszę o określenie czy pozycja ta nie powinna dotyczyć okna OB21 2,9\*2,8\*3 szt = 24,36

**Pytanie: 11**

Przedmiar 9.1.9 wyliczenie robót OB25-290/280 2,9\*2,8\*1 =8,120 w projekcie brak okien o oznaczeniu OB25 proszę o informację czego dotyczy ta pozycja

**Pytanie: 12**

Przedmiar poz 9.1.10 wyliczenie robót OB23-200/280 2,0\*2,8\*2 =11,200 w projekcie okno OB23 ma wymiary 0,9\*2,8 proszę o informację czy ta pozycja nie powinna dotyczyć Okna OB 12 o wymiarach 2\*2,8\*2 szt = 11,2

**ODPOWIEDŹ na pytanie 4 -12**

W przedmiarze przyjęto pomyłkowo oznaczenia, wielkości i ilości ślusarki z projektu nieuzgodnionego z branżami. Skorygowane i poprawne pozycje rozdziału ślusarki ujęto w zmienionym przedmiarze zamieszczonym na stronie internetowej

**Pytanie: 13**

Na rzucie poddasza bez opisu zostało jedno okno na balkonie Okno 0,9x2,8 odpowiadające swoją wielkością oknom OB23. Okno nie zostało uwzględnione w zestawieniu stolarki a także w przedmiarze proszę o korektę przedmiaru

**ODPOWIEDŹ:**

Na rzucie poddasza bez opisu (oznaczenia) nie ma okna tyko otwór 0,9x2,8, w którym w II Etapie zostanie zamontowana balustrada.

**Pytanie: 14**

Proszę o określenie parametrów projektowanej stolarki okiennej, drzwiowej i Witryny z drzwiami F11

**ODPOWIEDŹ:**

Witryna F11 jest bez klasy odporności ogniowej i należy ją wykonać zgodnie z opisem stolarki i ślusarki załączonym do SIWZ

**Zamawiający dokonuje zmiany dokumentu „Przedmiar robót” na PRZEDMIAR ROBÓT – ZMIENIONY, który jest dokumentem obowiązującym do sporządzenia oferty.**

**Dyrektor PiMBP**