***znak sprawy*: WIP-RIF.271.7.2020 Proszowice**, 19.05.2020 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ODPOWIEDZI NA PYTANIA** |  | Pieczęć Zamawiającego |

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu**

**nieograniczonego na Stworzenie terenu rekreacji przy ul. Leśnej w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach RPO WM na lata 2014-2020.**

W związku z nadesłanymi pytaniami, Zamawiający – **Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72,** na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ) **wyjaśnia:**

**Pytanie 1**

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie sposobu odprowadzania wód opadowych z planowanych alejek pieszych. Decyzja ULiCP, stanowiąca załącznik do postępowania, wskazuje na odwodnienie do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej natomiast SIWZ i PFU nie przewidują wykonania projektu i budowy elementów branży sanitarnej.

**Odpowiedź**

Zgodnie z zapisami PFU przedsięwzięcie będące przedmiotem zamówienia musi być zgodne z ustaleniami zawartymi w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, którą przedstawiono w ramach załączników. Zgodnie z zapisami decyzji ULICP wody opadowe z terenu inwestycji należy kierować do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zaprojektowania odwodnienia, które zgodne będzie z warunkami wydanej decyzji ULICP.

**Pytanie 2**

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie rodzaju nawierzchni bezpiecznej, które ma być zastosowana na placu zabaw. Czy jako nawierzchnię bezpieczną wymaganą pod urządzeniami Zamawiający dopuszcza trawnik na macie przerostowej?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza jako nawierzchnię bezpieczną trawnik na macie przerostowej. Materiał nawierzchni bezpiecznej powinien być odpowiednio dostosowany do zaprojektowanego wyposażenia placu zabaw, uwzględniając wszystkie wymogi prawne, w tym wynikające z norm.

**Pytanie 3**

Co zamawiający rozumie poprzez określenie w PFU: nawierzchnie bezpieczne, zróżnicowane kolorystycznie i materiałowo ? Czy zamawiający dopuszcza nawierzchnie bezpieczne z trawy naturalnej oraz piaskowe według zaleceń producenta? Czy wymagane jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej ?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza nawierzchnie bezpieczne w postaci trawnika na macie przerostowej oraz piasku. Materiał nawierzchni bezpiecznej powinien być odpowiednio dostosowany do zaprojektowanego wyposażenia placu zabaw, uwzględniając wszystkie wymogi prawne, w tym wynikające z norm. Przy projektowaniu nawierzchni bezpiecznych należy również uwzględnić ich zróżnicowanie - uwzględnienie w projekcie nawierzchni bezpiecznych z różnych materiałów lub różniących się kolorystycznie.

**Pytanie 4**

Przy konieczności zastosowania nawierzchni poliuretanowych jako nawierzchnie bezpieczne Zamawiający będzie wymagał pokrycia poliuretanem całej powierzchni placu zabaw (bez ciągów pieszych z kostki brukowej ) czy tylko w strefach upadku każdej zabawki ?

**Odpowiedź**

W razie konieczności zastosowania nawierzchni poliuretanowych jako nawierzchni bezpiecznych Zamawiający wymaga pokrycia nimi minimum strefy upadku każdej zabawki, pozostałe pokrycie zależne jest od projektu zagospodarowania placu zabaw. Zgodnie z PFU koncepcja zagospodarowania terenu placu zabaw powinna przewidywać pokrycie powierzchni placu zabaw nawierzchnią bezpieczną, nawierzchnią komunikacji oraz nawierzchnią trawiastą.

**Pytanie 5**

Prosimy o podanie minimalnej ilości nawierzchni z kostki brukowej na dojściu do placu oraz na ścieżce wewnętrznej placu zabaw.

**Odpowiedź**

Nawierzchnia układu komunikacyjnego placu zabaw wynikająca ze wstępnej koncepcji wynosi około 80 m2, przy czym Zamawiający nie określa wymaganej minimalnej powierzchni. Układ ciągów pieszych powinien zostać zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić wygodny dostęp do placu zabaw oraz wszystkich stref i elementów wyposażenia. Minimalna szerokość ciągu to 1,5 m.

**Pytanie 6**

Proszę o informacje czy zmawiający zaakceptuję na chodnikach kostkę brukowa betonowa typu Holland gr. 6 cm ?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający w PFU przewidział możliwość wykonania nawierzchni ciągów pieszych z kostki oraz płyt betonowych niefazowanych.

z – ca Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice

Zbigniew Nowak