***znak sprawy*: WIP.271.19.2019 Proszowice**, 23.10.2019 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**  **I ZMIANA TREŚCI SIWZ** |  | Pieczęć Zamawiającego |

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 160208K w km od 0+086 do 0+992 km w miejscowości Proszowice ul. Tadeusza Kościuszki Gmina Proszowice, powiat proszowicki realizowany z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.**

W związku z nadesłanymi pytaniami, Zamawiający – **Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72,** na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) **wyjaśnia:**

**Pytanie: 1.**

W rozdziale 2 przedmiaru robót jest mowa o montażu urządzeń BRD. Bardzo proszę o podanie szczegółowych parametrów jakie powinno spełniać oświetlenie przejścia dla pieszych. Jaką moc zestawu solarnego Wykonawca powinien przyjąć do wyceny? Jaka powinna zostać zastosowana konstrukcja dla znaków aktywnych? Czy znaki aktywne mają zostać zamontowane na słupie z wysięgnikiem, tak aby znak znajdował się nad jezdnią oraz jaką moc paneli zastosować do zasilania znaków aktywnych?

**Odpowiedź**:

W odpowiedzi na zapytanie informujemy iż do wyceny należ przyjąć oświetlenie przejść dla pieszych o parametrach :

Moc                                                      - 30 W

Strumień świetlny [lm]                                 - 2800 lm

Akumulator                                       - 1x100Ah

Panel fotowoltaiczny                    - 1x260W

Czas autonomii                               - 3 dni

Czas pracy                                          - 8-14h

natomiast parametry znaku aktywnego D-6 :

Wielkość znaku                                - 600x600  [mm]

Kolor światła pulsatorów             - żółty

Rodzaj zasilania                               - słoneczne

Panel słoneczny                              - 50 Watt

Typ słupa nośnego                          - fi 76/8

**Pytanie: 2.**

Prosimy o jednoznacznie określenie grubości poszczególnych warstw konstrukcji drogi (warstwa ścieralna, wiążąca, podbudowa bitumiczna). Występują rozbieżności po miedzy opisem technicznym, przedmiarem oraz przekrojami typowymi.

**Pytanie: 3.**

Prosimy o jednoznacznie określenie grubości poszczególnych warstw konstrukcji chodnika. Występują rozbieżności po miedzy opisem technicznym, przedmiarem oraz przekrojami typowymi.

**Odpowiedź na Pytanie 2 i Pytanie 3:**

W odpowiedzi na zapytania wyjaśniamy iż konstrukcję nawierzchni jezdni oraz chodnika należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót. W załączeniu zaktualizowany przekrój typowy oraz opis**.**

**Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający** **dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert:**

**CZĘŚĆ XII otrzymuje brzmienie**

**MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Proszowice, 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72, Biuro Obsługi Interesanta (Dziennik Podawczy, parter), **w terminie do dnia 29 października 2019 r. do godz. 11.00**.

Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy Proszowice, 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72, sala 8, **w dniu 29 października 2019 r. o godz. 11.30**.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice

Grzegorz Cichy