|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***znak sprawy*: WIP.271.20.2018 Proszowice**, 04.12.2018 r.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ODPOWIEDZI NA PYTANIA** |  | Pieczęć Zamawiającego |     dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu**  **nieograniczonego na Budowa chodnika – ciągu pieszo-rowerowego wraz**  **z odwodnieniem przy ul. Brodzińskiego w Proszowicach, województwo**  **małopolskie - etap I.**  W związku z nadesłanymi pytaniami, Zamawiający – **Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72,** na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) **wyjaśnia:**  **Pytanie 1:**  W przedmiarach dot. ciągu pieczo rowerowego tj. pozycje 11 i 9 Zamawiający podał: "KNNR 6 0505-02 z.o. 2.7 9902-01 Ciąg pieszo rowerowy z asfaltu lanego - mieszanka asfaltowa AC8 grubość warstwy 3cm Krotność=2: - Czy Zamawiający dopuszcza zamianę asfaltu lanego na zwykły beton asfaltowy?  **Odpowiedź:**  Należy zastosować beton asfaltowy AC8. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |