*znak sprawy*: **WIP-RI.271.6.2020**

Proszowice, 30.03.2020 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ODPOWIEDZI NA PYTANIA** |  | Pieczęć Zamawiającego |

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu drogi gminnej nr 160204k w ulicy Zacisze wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.**

W związku z nadesłanymi pytaniami, Zamawiający – **Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72,** na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) **wyjaśnia:**

**Pytanie 1**

W przedmiarze załączonym do dokumentacji przetargowej w części dotyczącej kanalizacji sanitarnej uwzględnione jest 7 sztuk studni betonowych, natomiast z projektu i po odbyciu wizji lokalnej okazuje się, że jest 11 sztuk studni na kanale głównym, oraz 6 sztuk studni na przyłączach. Czy w wycenie do przetargu uwzględnić ilości z przedmiaru, czy z projektu i wizji lokalnej?.

**ODPOWIEDŹ:  
Należy uwzględnić wszystkie studnie według projektu budowlanego, a ich koszt należy ująć w kosztorysie. Koszty realizacji wszystkich studni będą po stronie Wykonawcy**

**Pytanie 2**

W przedmiarze załączonym do dokumentacji przetargowej w części dotyczącej kanalizacji sanitarnej uwzględnione jest 24 mb  przyłączy kanalizacyjnych PVC160 (4mx6szt), natomiast z projektu i po odbyciu wizji lokalnej okazuje się, że jest około 100 mb przyłączy PVC160. Dodatkowo część z nich zaprojektowana jest przez prywatne tereny wyłożone kostką brukową, zaasfaltowane oraz zabetonowane. Czy w wycenie do przetargu uwzględnić ilości z przedmiaru czy z projektu i wizji lokalnej oraz czy uwzględniać prace dodatkowe (np. rozbiórki kostki, asfaltu, betonu, oraz ich ponowne odtworzenie)?

**ODPOWIEDŹ:  
Należy uwzględnić wszystkie roboty według projektu budowlanego, a ich koszt należy ująć w kosztorysie. Koszty realizacji robót będą po stronie Wykonawcy.**

**Pytanie 3**

W przedmiarze załączonym do dokumentacji przetargowej w części dotyczącej sieci wodociągowej uwzględnione jest w sumie 45 mb  przyłączy DN40 i DN50, natomiast z projektu i po odbyciu wizji lokalnej okazuje się, że jest około 130 mb przyłączy DN40 i DN50. Dodatkowo część z nich zakończona jest studniami wodomierzowymi nieuwzględnionymi także w przedmiarze. Czy w wycenie do przetargu uwzględnić ilości z przedmiaru, czy z projektu i wizji lokalnej oraz czy uwzględniać prace dodatkowe (np. montaż studni wodomierzowych)?

**ODPOWIEDŹ:  
Należy uwzględnić wszystkie długości według projektu budowlanego, a ich koszty należy ująć w kosztorysie. Koszty realizacji robót będą po stronie Wykonawcy.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści do budowy kanalizacji sanitarnej rury z PCV, lite o podwyższonej

sztywności SN12 z pierścieniem zapobiegającym wysunięciu w zastępstwie rur kamionkowych

**ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału na rury PCV**

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice