*znak sprawy*: WIP-RIF.271.15.2020 Proszowice, 14.10.2020 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ODPOWIEDZI NA PYTANIA** |  | Pieczęć Zamawiającego |

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatkowice - Klimontów gmina Proszowice, pow. proszowicki w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach PROW – Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-20.**

W związku z nadesłanymi pytaniami, Zamawiający – **Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72,** na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) **wyjaśnia:**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej (odnośnie prac projektowych) jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał co najmniej jeden projekt budowlany na budowę, przebudowę lub remont sieci **wodociągowej** o długości co najmniej 3000 m

**Odpowiedź:**

Nie uzna. Zamawiający opisał warunek udziału w postępowaniu w części V SIWZ pkt 1

**Pytanie 2**

Zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.   
„W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (tekst pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 202 poz. 2027)  
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. Poz. 1129) w programie funkcjonalno użytkowym brak jest:

* oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
* wyników badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,
* porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,

Prosimy o uzupełnienie powyższych dokumentów

**Odpowiedź:**

Zamawiający dołącza załączniki. Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane zostanie przekazane wybranemu wykonawcy**.**

**Pytanie 3**

Czy zamawiający posiada dokumentację geologiczną zrealizowanych lub zaprojektowanych inwestycji na obszarach objętych postepowaniem przetargowym. Jeżeli tak to prosimy o udostepnienie.

**Odpowiedź:**

Tak w załączeniu.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający posiada wstępne zgody właścicieli działki na której została zlokalizowana w PFU przepompownia ścieków.

Odpowiedź:

Tak posiada.

**Pytanie 5**

Według PFU pkt 2.2.5 „Studzienki połączeniowo-rewizyjne należy wykonać jako żelbetowe o średnicy zgodnie z pkt 2.2.3. W punkcie 2.2.3 nie określono wymaganych średnic studni. Dodatkowo „Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym dla robót budoewlanych Zamwiający wskazuje na studnie kanalizacyjne tworzywo DN400 oraz DN 1000. W związku z powyższymprosimy o sprecyzowanie wymagań Zamawiającego dotyczących studni połączeniowo-rewizyjnych w zakresie średnicy oraz materiału.

Odpowiedź:

Średnica studni DN1000. Studnia betonowa.

**Pytanie 6**

Czy koncepcja przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej wrysowana w działkach pasa drogowego poza drogą wojewódzką nr 776 przebiega wyłącznie w drogach kategorii dróg gminnych

Odpowiedź:

Tak

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający jako zarządca dróg gminnych może określić wstępne warunki odtworzenia dróg o nawierzchni asfaltowej w tym szerokość odtworzenia warstwy ścieralnej (na szerokości przekopu czy na całej szerokości oraz grubość warstwy wiążącej oraz ścieralnej.

Odpowiedź:

Zostały określone w decyzji Burmistrza.

**Pytanie 8**

Czy Wykonawca będzie ponosił koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie dróg gminnych?

Odpowiedź:

Nie będzie.

Pytanie 9

Czy wrysowane na arkuszach 1-4 Programu Funkcjonalno-Użytkowego odejścia od granicy działek są pełnym zakresem odejść koniecznych do zaprojektowania i wykonania przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Tak zgodnie z załącznikiem

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice