***znak sprawy*: WP-1-2020 Proszowice, dnia 18.01.2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZMIANA SIWZ**  **Załączników, terminu składania i otwarcia ofert**  **ORAZ**  **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA** |  | Pieczęć Zamawiającego |

dotyczy: **postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Proszowice w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**

Postępowanie jest zamówieniem sektorowym. Z uwagi na wartość zamówienia do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „**ustawą**” (art. 133 ust. 1 ustawy). Zamawiający będzie prowadził postępowanie wzorując się na przepisach ustawy, zachowując konkurencyjność, niedyskryminacyjność i przejrzystość. Ilekroć zostanie przywołany przepis ustawy należy go traktować jako wzór postanowień służących do wykonania czynności przez Zamawiającego. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy stanowiące postanowienia wzorcowe nie stanowią inaczej.

**Zamawiający dokonuje zmiany:**

**SIWZ zostaje zastąpiona SIWZ-ZMIANA**

**ZAL\_2 (oświadczenie) zostaje zastąpiony ZAL\_2 (oświadczenie)- ZMIANA**

**ZAL\_2a (oświadczenie inny podmiot) zostaje zastąpiony ZAL\_2a (oświadczenie inny podmiot)-ZMIANA**

**ZAL\_6 (wzór umowy zostaje zastąpiony ZAL\_6 (wzór umowy)-ZMIANA**

**Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:**

**obecnie jest:**

CZĘŚĆ XII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o., 32-100 Proszowice, ul. Władysława Jagiełły 25, w terminie do dnia 22 stycznia 2020 r. do godz. 11:00.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o.

32-100 Proszowice, ul. Władysława Jagiełły 25, w dniu 22 stycznia 2020 r. o godz. 11:30.

**po zmianie jest:**

**CZĘŚĆ XII**

**MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o., 32-100 Proszowice, ul. Władysława Jagiełły 25, w terminie do dnia 29 stycznia 2020 r. do godz. 11:00.**

**Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o.**

**32-100 Proszowice, ul. Władysława Jagiełły 25, w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 11:30**.

**W związku z nadesłanymi pytaniami, Zamawiający – Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o. 32-100 Proszowice, ul. Władysława Jagiełły 25 udziela odpowiedzi:**

**Pytanie 1**

Czy zaproponowany sterownik obsługujący przydomową oczyszczalnię ścieków winien być wyposażony w wyświetlacz LCD informujący o aktualnym cyklu pracy i alarmach oraz sygnalizację świetlną informującą o alarmach?

**Odpowiedź na pytanie 1**

Zamawiający nie ogranicza sposobu sygnalizacji i prezentacji informacji dot. stanu pracy oczyszczalni.

Zgodnie z SIWZ – Część I – Opis przedmiotu zamówienia”:

„Układ sterowania i automatyki POŚ powinien mieć możliwość jasnego i jednoznacznego informowania o aktualnym cyklu pracy oraz alarmach, sygnalizacji świetlnej stanu alarmowego oraz powinien umożliwiać odczyt czasu pracy oczyszczalni (w tym wyłączenia/zaniki zasilania, wyłączenia urządzeń…) poprzez zapisy w pamięci sterownika (bez możliwości skasowania przez użytkownika)”.

**Pytanie 2**

Czy w przypadku zastosowania przepompowni Zamawiający dopuści urządzenia, które będą instalowane z mniejszym naziomem?

**Odpowiedź na pytanie 2**

Naziom nad oczyszczalnią powinien być określony w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Zgodnie z SIWZ – Część I – Opis przedmiotu zamówienia” – wytrzymałość konstrukcyjna wszystkich montowanych oczyszczalni ma dawać możliwość montażu zbiornika oczyszczalni na głębokości min. 1,3 m p.p.t. bez konieczności stosowania dodatkowych elementów odciążających - niezależnie od tego czy dana oczyszczalni będzie współpracowała z pompownią ścieków.

Waldemar Wołek

*[Prezes Zarządu]*